**巢湖市金盾机动车检测中心有限公司**

**检测车间抗风卷闸门报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 每樘门实际使用材料 | 报价 |
| 1 | 抗风门尺寸 | 洞口尺寸宽4米×高4.49米 | 宽4.16米×高5.2米=21.63平方米 |  |
| 2 | 抗风门门板 | 壁厚1毫米 |  |  |
| 3 | 抗风门导轨 | 壁厚1.5毫米 | 长4.6米 |  |
| 4 | 抗风门大梁管 | 壁厚1.8毫米 | 长4.3米 |  |
| 5 | 抗风门电机 | 龙朝阳牌800公斤（铜芯） | 1套 |  |
| 6 | 抗风门保修 | 门体及电机自然损坏三年内免费维修及更换 |
| 7 | 安装工期 | 双方合同签订后15个工作日内安装完成 |
| 8 | 发票要求  | 增值税发票 |
| 合计 | 一樘抗风门： 元（含电机） |

报价单位（公章）： 年 月 日

备注：请投标商提供营业执照。